Dz.U.2014.112 
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 
z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
(tekst jednolity)
Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się:
1)	zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami hałasu LDWN, LN, LAeq D i LAeq N dla następujących rodzajów terenów przeznaczonych:
a)	pod zabudowę mieszkaniową,
b)	pod szpitale i domy opieki społecznej,
c)	pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
d)	na cele uzdrowiskowe,
e)	na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
f)	na cele mieszkaniowo-usługowe;
2)	poziomy hałasu z uwzględnieniem rodzaju obiektu lub działalności będącej źródłem hałasu;
3)	okresy, do których odnoszą się poziomy hałasu, jako czas odniesienia.
§ 2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku są określone w załączniku do rozporządzenia.
§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841).
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK 
DOPUSZCZALNE POZIOMY HAŁASU W ŚRODOWISKU
Tabela 1
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby

Lp.
	 Rodzaj terenu
	 Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]
	
	 	 Drogi lub linie kolejowe1)
	 Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu
	
	 	 LAeq D
przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom
	 LAeq N
przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom
	 LAeq D
przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym
	 LAeq N
przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy
	
1
	 a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem
	 50
	 45
	 45
	 40
	
2
	 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży2)
c) Tereny domów opieki społecznej
d) Tereny szpitali w miastach
	 61
	 56
	 50
	 40
	
3
	 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe2)
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe
	 65
	 56
	 55
	 45
	
4
	 Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców3)
	 68
	 60
	 55
	 45

Objaśnienia:
1)	Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.
2)	W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.
3)	Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.
Tabela 2
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby

Lp.
	 Rodzaj terenu
	 Dopuszczalny poziom hałasu w dB
	
	 	 Starty, lądowania i przeloty statków powietrznych
	 Linie elektroenergetyczne
	
	 	 LAeq D
przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom
	 LAeq N
przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom
	 LAeq D
przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom
	 LAeq N
przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom
	
1
	 a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska
b) Tereny szpitali, domów opieki społecznej
c) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży1)
	 55
	 45
	 45
	 40
	
2
	 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe1)
c) Tereny mieszkaniowo-usługowe
d) Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców2)
	 60
	 50
	 50
	 45

Objaśnienia:
1)	W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.
2)	Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.
Tabela 3
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem

Lp.
	 Rodzaj terenu
	 Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB
	
	 	 Drogi lub linie kolejowe1)
	 Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu
	
	 	 LDWN
przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku
	 LN
przedział czasu odniesienia
równy wszystkim porom nocy
	 LDWN
przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku
	 LN
przedział czasu odniesienia
równy wszystkim porom nocy
	
1
	 a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem
	 50
	 45
	 45
	 40
	
2
	 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży
c) Tereny domów opieki społecznej
d) Tereny szpitali w miastach
	 64
	 59
	 50
	 40
	
3
	 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe
	 68
	 59
	 55
	 45
	
4
	 Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców2)
	 70
	 65
	 55
	 45

Objaśnienia:
1)	Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.
2)	Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.
Tabela 4
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem

Lp.
	 Rodzaj terenu
	 Dopuszczalny długotrwały średni poziom dźwięku A w dB
	
	 	 Starty, lądowania i przeloty statków powietrznych
	 Linie elektroenergetyczne
	
	 	 LDWN
przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku
	 LN
przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy
	 LDWN
przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku
	 LN
przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy
	
1
	 a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska
b) Tereny szpitali, domów opieki społecznej
c) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży
	 55
	 45
	 45
	 40
	
2
	 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
c) Tereny mieszkaniowo-usługowe
d) Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców1)
	 60
	 50
	 50
	 45

Objaśnienie:
1)	Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.