Dz.U.2005.230.1960 
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 27 października 2005 r.
w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach2)
(Dz. U. z dnia 24 listopada 2005 r.)
Na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa rodzaje środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach, a także warunki ich stosowania.
§ 2. Na drogach publicznych oraz ulicach i placach używa się następujących rodzajów środków:
	1)	niechemiczne:
a)	piasek o średnicy cząstek od 0,1 do 1 mm,
b)	kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4 mm;
	2)	chemiczne w postaci stałej:
a)	chlorek sodu (NaCl),
b)	chlorek magnezu (MgCl2),
c)	chlorek wapnia (CaCl2);
	3)	chemiczne w postaci zwilżonej:
a)	chlorek sodu (NaCl),
b)	chlorek magnezu (MgCl2),
c)	chlorek wapnia (CaCl2);
	4)	mieszanki środków niechemicznych i chemicznych.
§ 3. 1. Określa się ogólne i szczegółowe warunki stosowania środków, o których mowa w § 2.
2. Ogólne warunki stosowania środków chemicznych, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3, na drogach publicznych oraz ulicach i placach są następujące:
	1)	środki chemiczne stosuje się do usunięcia gołoledzi i oblodzenia, a także do zapobiegania powstawaniu oblodzenia i śliskości pośniegowej;
	2)	środki chemiczne stosuje się po mechanicznym usunięciu śniegu;
	3)	rozrzut środków chemicznych powinien następować w pasie jezdni lub chodników.
3. Szczegółowe warunki stosowania środków, o których mowa w § 2 pkt 1, 2 i 4, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
4. Szczegółowe warunki stosowania środków, o których mowa w § 2 pkt 3, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______
1)	Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).
2)	Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 15 lipca 2005 r. pod numerem 2005/0349/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.).
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1 
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKÓW NIECHEMICZNYCH ORAZ CHEMICZNYCH W POSTACI STAŁEJ

Lp.
	 Rodzaj działalności i stan nawierzchni
	 Temperatura

[?C]
	 NaCl 

[g/m2]
	 Mieszaniny NaCl z CaCl2 (MgCl2) w proporcji od 4:1 do 3:1 
[g/m2]
	 Mieszaniny NaCl z CaCl (MgCl2) w proporcji 2:1 
[g/m2]
	 Środki niechemiczne

[g/m2]
	
1
	 Zapobieganie 
powstaniu:
- oblodzenia,
- gołoledzi
	 do-2
	 do 15
	 -
	 -

	 	 -3 ÷ -6
	 15-20
	 -
	 -

	 	 -7 ÷ -10
	 20-30
	 do 15
	 -
	 -

	 	 < -10
	 -
	 15-20
	 -

2
	 Zapobieganie
powstawaniu
śliskości
pośniegowej*
	 do -2
	 do 10
	 -
	 -

	 	 -3 ÷ -6
	 10-15
	 -
	 -

	 	 -7 ÷ -10
	 15-20
	 do 15
	 -
	 -

	 	 < -10
	 -
	 15-20
	 -

3
	 Likwidacja: 
- gołoledzi,
- oblodzenia,
- śliskości
  pośniegowej*,
- pozostałości
  świeżego opadu
  śniegu po 
  przejściach 
  pługów
	 do -2
	 do 20
	 -
	 -

	 	 -3 ÷ -6
	 20-25
	 -
	 -

	 	 -7 ÷ -10
	 25-30
	 do 20
	 -

	 	 < -10
	 -
	 20-30
	 ok. 25
	 60-150

Objaśnienie:
*	Śliskość pośniegowa oznacza śliskość zimową powstałą w wyniku zalegania przymarzniętej do nawierzchni dróg publicznych oraz ulic i placów pozostałości nieusuniętego śniegu, pokrywającego je częściowo lub całkowicie.
ZAŁĄCZNIK Nr 2 
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH W POSTACI ZWILŻONEJ

Lp.
	 Roztwór wodny
	 
	 Temperatura stosowania

	 Powód stosowania

	

	 
	 
	 gołoledź
	 oblodzenie
	 zapobieganie
	 oblodzeniu

	 substancja
	 stężenie [%]
	 [°C]
	 dawka
	 warunek stosowania
	 dawka
	 warunek stosowania
	 dawka
	 warunek stosowania
	
1
	 chlorek sodu
	 25
	 do -6
	 40-100 ml/m2
	 natychmiast po
	 80-100 ml/m2
	 natychmiast po
	 100-160 ml/m2
	 na początku opadu
	
2
	 chlorek wapnia
	 15
	 do -5
	 
	 wystąpieniu gołoledzi
	 
	 wystąpieniu oblodzenia
	 
	 śnieżnego
	
3
	 chlorek wapnia
	 30
	 do -10

	 

	 
	
4
	 chlorek magnezu
	 30
	 do -10